**霍邱县第一人民医院计算机设备采购参数**

1. **台式电脑：**

|  |  |
| --- | --- |
| 推荐用途 | 商用电脑 |
| 操作系统 | Windows7/8/10 |
| CPU型号 | 酷睿i3-6100 |
| 显卡/声卡类型 | 集成显卡/声卡 |
| 网卡 | 1000Mbps集成网卡 |
| 内存容量 | 4G/DDR3，最大支持容量16G |
| **硬盘**容量 | 1T/机械/7200 |
| 光驱 | 无 |
| 显示器 | 21.5寸 |
| 键盘/鼠标 | USB有线键盘/鼠标 |
| **前(侧)面接口** | 音频接口2个，USB2个 |
| 音/视频接口 | VGA接口，音频接口2个 |
| USB | 4 |
| RJ45 | 1 |

1. **激光打印机：**

|  |  |
| --- | --- |
| 系列 | 黑白激光打印机 |
| 接口 | USB2.0 |
| 打印方式 | 激光打印 |
| 打印负荷 | 月负荷≥5000页 |
| 打印速度 | ≥18ppm |
| 黑白打印分辨率 | 1200×1200dpi |
| 幅面尺寸 | A4 |

1. **针式打印机**

|  |  |
| --- | --- |
| 系列 | 针式打印机 |
| 接口 | 并行接口、USB接口 |
| 打印速度 | 高速、高密可选 |
| 打印方式 | 点阵击打式，双向逻辑选距 |
| 纸张处理能力 | 单面：≥76.2-254mm 连续纸：≥76.2mm-254mm  拷贝能力：正本+6份 最大打印厚度0.45mm |
| 打印头 | 针数：≥24针，寿命：≥4亿次/针 |
| 缓存容量 | ≥128K |
| **送纸速度** | ≥5英寸/秒 |
| **条形码打印功能** | 能快速打印出EAN-13、EAN-8、CODE128等八种条码。 |

1. **网络布线**

|  |  |
| --- | --- |
| 系列 | 六类四对非屏蔽双绞线 |
| 产品结构 | 内部导线芯为24AWG(线芯：0.51mm)实芯铜导体，线对间采用扭绞十字型塑料骨架构 |
| 性能 | 满足EIA/TIA-568B标准 |
| 长度 | 305米 |
| 纸张处理能力 | 单面：≥76.2-254mm 连续纸：≥76.2mm-254mm  拷贝能力：正本+6份 最大打印厚度0.45mm |
| 打印头 | 针数：≥24针，寿命：≥4亿次/针 |
| 缓存容量 | ≥128K |
| **送纸速度** | ≥5英寸/秒 |
| **条形码打印功能** | 能快速打印出EAN-13、EAN-8、CODE128等八种条码。 |

1. **多功能打印/ 复印/ 扫描一体机**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品类型 | 黑白激光多功能一体机 |
| 功能 | 打印/复印/扫描 |
| 最大处理幅面 | A4 |
| 耗材类型 | 鼓粉一体 |
| 处理器 | 600MHz |
| 内存 | 128MB |
| 双面功能 | 手动 |
| 网络功能 | 支持无线/有线网络打印 |
| 接口类型 | USB2.0 |
| 黑白打印速度 | 20ppm |
| 打印分辨率 | 600×600dpi |
| 打印语言 | PCLm;PCLmS |
| 月打印负荷 | 达到8000页 |