附件2：相关采购需求
一、项目概况
本项目为南院区住院部大楼中央空调系统冷却塔变频电机采购及更换项目。
2026年6月29日，南院区住院部大楼16楼顶中央空调系统2号冷却塔发生故障停机，经排查确认为电机损坏。为保障住院部大楼空调机组正常运行，现需采购变频电机及更换服务。
2、 采购需求明细
	序号
	内容
	情况简述
	数量
	报价

	1
	15KW冷却塔变频电机
	功率及转速等参数与原电机保持一致
	1
	

	2
	原电机拆卸
	[bookmark: _GoBack]将原损坏电机进行拆卸并转移至采购人指定地点（-1F空调机房内）
	1
	

	3
	新电机安装
	新电机安装
	1
	

	4
	更换新皮带
	更换与新电机匹配的足量皮带
	4
	

	5
	运输吊装费
	吊装运输等杂费
	1
	

	6
	调试运行
	调试运行
	1
	

	合计：
	



三、安全责任主体
1、投标人作为本项目安全生产的第一责任人，必须对维修过程中的高空作业安全负全责。投标人不得以任何理由将安全责任转嫁给采购人。在维修期间发生的一切高空坠落、物体打击等安全事故，均由投标人自行承担全部法律责任及经济赔偿责任，采购人不承担任何连带责任。
2、本项目严格执行高空作业审批许可制度。中标人须提前24小时向院方总务、保卫部门提交相关部门核发的特种作业操作证：《高处作业许可证》或《低压电工作业证》，经院方现场勘查、确认安全防护措施落实到位并签字后，方可进行维修作业。作业期间，中标人须遵守医院感染控制及噪音管理规定，避免影响住院部患者的正常诊疗与休息。
